{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":591,"n_cols":17,"rows_kept":591}
["N°","Nome","Ano","Orientador","E-mail Aluno","Título","Resumo"," "]
[1,"MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA",2009,"ROBERTO BUCHAIM",null,"FLEXÃO NORMAL: DIMENSIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS EM PRÉ-TRAÇÃO COM PLANILHA ELETRÔNICA",null,null,"Linkedin",{"$nulls":3},"LISTA","IMPRESSO"]
[2,"JOSÉ PAULA DE ALMEIDA",2010,"LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA",null,"ESTUDO DE PLACAS RETANGULARES PELA TEORIA DA ELASTICIDADE E MONTAGEM DE TABELAS PARA ALGUNS CASOS PRÁTICOS","O estudo de placas retangulares sujeitas aos mais diversos tipos de carregamento é matéria que já foi amplamente estudada e, há muito tempo, o engenheiro tem à sua disposição as tabelas que lhe fornecem os coeficientes para determinação dos respectivos esforços. Portanto, neste trabalho não se apresenta nenhuma inovação e seu propósito é unicamente demonstrar o desenvolvimento de algumas equações da Teoria da Elasticidade que são utilizadas para geração das tabelas de coeficientes para determinação dos esforços. Além disso, se propõe oferecer ao engenheiro, algumas planilhas Excel para geração dos referidos coeficientes e cálculo automático dos respectivos esforços.",{"$nulls":6},"IMPRESSO"]
[3,"JOSÉ CAMILO DE SOUZA SANTOS",2010,"EVERALDO PLETZ",null,"ESTUDO DE PONTE PROTENDIDA EM PÓS-TRAÇÃO COM VIGA ARMADA DE MADEIRA",{"$nulls":6},"LISTA","IMPRESSO","Linkedin"]
[4,"LAERTE MEIRA VALENTE LOPES",2011,"ROBERTO BUCHAIM",null,"POSTES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONCRETO PROTENDIDO","O presente trabalho busca estudar a aplicação da protensão em postes de concreto para redes de distribuição de energia elétrica, estabelecendo os materiais e os sistemas de protensão. Definem-se os critérios de projeto, materiais e sistemas de protensão, e mostra um exemplo prático de um poste protendido ensaiado conforme estabelecido na NBR 8451.\nPara realização deste estudo, foi considerada a revisão da Norma Brasileira, NBR 8451 – Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuição de Energia Elétrica que, além da introdução do conceito de durabilidade do concreto conforme as classes de agressividade do ambiente passa a permitir a protensão em seu processo de fabricação.\n",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO","Linkedin"]
[5,"FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS",2011,"VITOR FAUSTINO PEREIRA",null,"DIMENSIONAMENTO DE COBERTURAS METÁLICAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS","As estruturas metálicas estão sendo cada vez mais utilizadas no Brasil, com destaque para o emprego em coberturas. As coberturas metálicas de postos de combustíveis e serviços são particulares no que se refere aos esforços, sendo estruturas isoladas submetidas à ação dinâmica do vento. Observando que atualmente o dimensionamento da maioria das coberturas de postos não é tão criteriosa o quanto propõem as normas, objetiva-se com esse estudo a composição de uma rotina de cálculo que conduza ao dimensionamento básico mais coerente das estruturas. O processo de cálculo foi elaborado com base no equacionamento proposto pelas respectivas normas de perfis laminados a quente e formados a frio, segundo o método dos estados limites. Como resultado obteve-se uma planilha de cálculo eletrônica para o dimensionamento básico de coberturas metálicas de postos de combustíveis, que indica os perfis adequados e apresenta resumo de peso e de perfis.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[6,"PAULO FERNANDO HANKE DA SILVEIRA",2012,"LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA","paulohanke@ig.com.br","ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO ESTRUTURAL DE UM EDIFÍCIO MODELO COM PAREDES DE GESSO ACARTONADO X ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS","Neste trabalho fez-se uma análise comparativa de desempenho estrutural de um edifício modelo com paredes de gesso acartonado versus alvenaria de blocos cerâmicos. As cargas devido as paredes influenciam de forma direta sobre os elementos estruturais tais como vigas, pilares e fundações. Uma redução desses carregamentos sobre os elementos estruturais é obtida através de sistemas alternativos. Um deles é o apresentado neste trabalho como fechamentos verticais em gesso acartonado (drywall), visto que ao se reduzir estes carregamentos os elementos tornam-se mais esbeltos e utilizam menor volume de aço. A utilização de drywall trouxe uma redução real no que diz respeito à densidade de aço nos elementos estruturais, bem como alívio nas cargas das fundações, principalmente na área central da edificação onde se encontram os pilares que recebem diretamente este benefício pela redução de cargas. Este efeito fica mais evidente principalmente em edificações de grande porte como a que se encontra no estudo de caso apresentado.",{"$nulls":5},"LISTA"]
[7,"LUIZ ROBERTO FERNANDES CAZAROLI",2012,"LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA","roberto.cazaroli@uel.br","ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DE TRELIÇAS PLANAS DE MADEIRA PARA COBERTURA USANDO RECURSOS\nCOMPUTACIONAIS","Determinação dos esforços e posterior dimensionamento de uma Treliça Plana de Madeira para fins de cobertura de edificações ocasionados por cargas de peso próprio, sobrecarga e vento. O método utilizado foi o dos Deslocamentos, via Análise Matricial. A linguagem de programação foi o VBA Visual Basic for\nApplications no ambiente de planilha eletrônica Excel. Os resultados dos esforços foram adequados, uma vez que foram comparados aos obtidos com o software FTOOL. Da mesma forma, os resultados do dimensionamento também foram satisfatórios, tendo em vista estarem de acordo com cálculos realizados\nmanualmente conforme a NBR 7190.",{"$nulls":6},"IMPRESSO"]
[8,"VITOR HUGO TANNOURI GARBIN",2012,"VITOR FAUSTINO PEREIRA","vitorgarbin@yahoo.com.br","SISTEMA ESTRUTURAL DE TRELIÇAS INTERPAVIMENTOS","A demanda por empreendimentos de hotelaria no Brasil tem crescido de modo expressivo nas últimas décadas, desta forma, para acelerar o processo construtivo é necessário se utilizar de alternativas construtivas industrializadas. Neste contexto, o sistema de treliças interpavimentos pode ser considerado uma interessante alternativa aos processos construtivos usuais, haja vista a racionalização e qualidade inerente às estruturas metálicas, além dos benefícios arquitetônicos que este sistema pode trazer a edificações de planta retangular com um eixo central de circulação. Deste modo, este trabalho visa apresentar, de maneira concisa, este sistema estrutural, enfatizando suas qualidades e possibilidades de aplicação.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[9,"DANICLER BAVARESCO",2012,"LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA","engenheirobavaresco@gmail.com","ANÁLISE DO MOMENTO FLETOR OCASIONADO POR CARGA LINEAR DE PAREDE SOBRE LAJE MACIÇA","Para a determinação de momentos fletores ocasionados por cargas de parede em lajes é necessário à utilização de softwares, pois não existe nenhum método de cálculo simplificado que aborde esse tipo de carregamento. Com o objetivo de desenvolver um procedimento de cálculo simplificado que determine os momentos fletores adicionais em laje causados por carga de parede centrada, foram feitas simulações de estruturas no programa SAP2000 e com os valores encontrados desenvolveu-se o equacionamento proposto para a obtenção desses esforços adicionais. Foram analisadas todas as combinações de vinculação engaste e apoio para a laje; variação entre os vãos 0,5 a 2,0 e a variação da carga de parede aplicada. O equacionamento proposto é simples, de fácil aplicação e gerou resultados satisfatórios, uma vez que apresentou uma diferença de valores do momento fletor muito pequena em relação aos obtidos pelo método computacional.",{"$nulls":5},"LISTA"]
[10,"HENRIQUE CÉSAR CAMPAGNOLO GIMENES",2012,"VITOR FAUSTINO PEREIRA","henrique__gimenes@hotmail.com","TIPOLOGIA DE SISTEMAS DE VIGAS COM LIGAÇÃO SEIMI-RÍGIDA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PISOS DE SHOPPING CENTERS","A crescente demanda por estruturas baseadas em elementos pré-moldados é atribuída à prática dos preceitos relacionados à racionalização e à industrialização da construção civil. Em estruturas pré-moldadas, as ligações dos elementos são de fundamental importância na fase de projeto, particularmente a ligação viga-pilar. Esse mecanismo freqüentemente apresenta comportamento semi-rígido. Tal concepção não é muito difundida no meio profissional devido à sua complexidade e falta de material sobre o assunto. As diferentes tipologias de sistemas de vigas, combinadas com as ligações semi-rígidas, mostram-se como alternativa elegante para estruturação de pisos de edifícios comerciais, como shoppings centers. Neste trabalho é estudado o comportamento das ligações semi-rígidas com seções atípicas, seus usos, vantagens e peculiaridades. Por fim, apresenta-se um roteiro de cálculo para as ligações semi-rígidas. Os resultados indicam que as ligações semi-rígidas confeccionadas através de passagem de armadura negativa pelo pilar, solidarização de ambas as armaduras com solda e com concretagem posterior do elemento, apresentam um roteiro de cálculo simples e direto e sem grandes dificuldades de execução de tais arranjos.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[11,"BEATRIZ DIAS DE REZENDE",2013,"GILBERTO CARBONARI","beatrizdrezende@gmail.com","AMOSTRAGEM DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ESTRUTURAIS NAS RESIDÊNCIAS DE ALTO PADRÃO DA CIDADE DE MARINGÁ-PARANÁ","O presente trabalho tem como objetivo estudar os fundamentos teóricos e experiências práticas sobre a manifestação de problemas patológicos nas estruturas de concreto armado, envolvendo as fases de projeto, emprego de materiais e processos construtivos, visando diagnosticar as fissuras encontradas no estudo de caso. A definição apropriada de uma manifestação patológica é a expressão resultante de um mecanismo de degradação, e a patologia é uma ciência formada por um conjunto de teorias que serve para explicar o mecanismo e a causa da ocorrência de determinada manifestação patológica, por isso patologia é um termo muito mais amplo. Seguindo este intuito, estabelece um procedimento de coleta de dados para o estudo dos casos, através de vistoria in loco, e levantamento do histórico das residências; identificando e catalogando as principais manifestações patológicas encontradas em um determinado grupo de residência de alto padrão na cidade de Maringá – Paraná. Por fim conclui-se que os erros mais repetidos foram fissuras em vãos de portas e janelas e recalques, seguidos de outros em menor numero, e que existe uma gama de passos a serem seguidos para evitar as manifestações em novas obras.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[12,"PAULO FERREIRA BENENCASE",2013,"EVERALDO PLETZ","benenkase@yahoo.com.br","ESTUDO COMPARATIVO DE NORMAS TÉCNICAS SOBRE PROTENSÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL","A alvenaria estrutural é um sistema construtivo de grande relevância e seu uso tem\ncrescido no mundo. Pesquisas recentes proporcionaram avanços no emprego da protensão em\nalvenaria estrutural. Porém, o potencial da alvenaria estrutural protendida tanto para as\nconstruções novas como para reforço de estruturas existentes, permanece inexplorado, por\nmero desconhecimento dos construtores ou por falta de domínio do assunto por parte dos\nprofissionais de engenharia.\nO presente trabalho fornece detalhes dos critérios de projeto de alvenaria protendida\npraticados internacionalmente, bem como detalhes construtivos. Nele demonstra-se o\nprocedimento de dimensionamento de um muro de contenção de terra com 3,00 metros de\naltura, através da norma técnica brasileira ABNT NBR 15961-1, da norma técnica britânica\nBSI BS 5628-2 e da norma técnica australiana AS 3700. Os resultados obtidos neste caso, tais\ncomo: resistência à compressão da alvenaria, resistência ao cisalhamento da alvenaria e\nperdas de protensão foram comparados, a fim de se evidenciar diferenças existentes nos\ncritérios de projeto adotados por cada norma. Com isto, foi possível constatarem-se\ndiferenças, por exemplo, nos coeficientes de segurança de cálculo e em propriedades dos\nmateriais.",{"$nulls":6},"IMPRESSO"]
[13,"FELIPE KOMARCHESQUI",2014,"JORGE BOUNASSAR FILHO","felipek@sercomtel.com.br","DETERMINAÇÃO DAS TENSÕES NA BASE DE SAPATAS RÍGIDAS ISOLADAS SUBMETIDAS A FLEXO-COMPRESSÃO OBLÍQUA - GERAÇÃO AUTOMÁTICA","Este estudo apresenta um método matemático exato para determinação das tensões atuantes na base de sapatas rígidas submetidas à flexo-compressão obliqua. Para este efeito, foi deduzida uma formulação baseada na integração das tensões atuantes na base da sapata em sua área comprimida. Tal ação resulta em um sólido com volume igual à força vertical atuante e centroide coincidente com o ponto de aplicação da carga resultante, com o propósito de facilitar a programação em ambiente Excel e consequentemente diminuir o tempo gasto pelos projetistas na determinação das dimensões em planta das sapatas. O trabalho também apresenta as prerrogativas normativas envolvidas no dimensionamento das sapatas e os métodos clássicos descritos na literatura para este fim. Ao final conclui-se que os resultados obtidos a partir da formulação desenvolvida ao longo deste trabalho tem excelente aproximação com a realidade da compressão excêntrica em material não resistente à tração.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[14,"LUIZ ALBERTO DA SILVA HIRAI JUNIOR",2014,"EVERALDO PLETZ","luizhiraijr@gmail.com","DIMENSIONAMENTO DE FORMAS E ESCORAMENTOS PARA POÇOS DE ELEVADORES DE GRÃOS","O fato de ser o Brasil um pais onde a Agricultura é uma das principais áreas de desenvolvimento da economia nacional, motivaciona o desenvolvimento de outras áreas à ela ligadas, com objetivo de fortalecer todos os seus processos. É o caso das construções de Silos e Armazéns, que cada vez mais vem ganhando destaque na engenharia do nosso país, além de ser uma área de atuação promissora.\nCom o objetivo de ampliar ainda mais o horizonte deste tipo de construção, que apesar de possuir várias tecnologias, ainda encontra em alguns pontos de sua execução e projeto, gargalos, que diminuem a eficiência dos métodos empregados, este trabalho propõe um novo método de execução de formas e escoramentos para os poços para elevadores de grãos, presentes na maioria das unidades de Silos e Armazéns graneleiros. Este novo método visa aprimorar o método obsoleto utilizado atualmente, propondo uma maneira mais eficiente, do ponto de vista estrutural e econômica, em relação a consumo de materiais e recursos humanos.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[15,"MAYARA HOBOLD HEINEN",2015,"CARLOS HENRIQUE MAIOLA","mah_hobold@hotmail.com","ANÁLISE DE VIBRAÇÃO NO PISO METÁLICO DE UM ESCRITÓRIO QUANDO SUBMETIDO AO CAMINHAR HUMANO: ESTUDO DE CASO","Estruturas mais esbeltas e flexíveis têm sido executadas devido ao aparecimento de novas tecnologias e técnicas construtivas. Este fato reduz a frequência natural da estrutura, que pode entrar em ressonância com atividades humanas simples como o caminhar, originando vibrações excessivas que comprometem o conforto humano. Este trabalho avalia as oscilações ocorrentes em um piso pertencente a um mezanino utilizado como escritório, no qual os usuários relatam o desconforto causado quando a estrutura é submetida ao caminhar humano. Uma análise modal é realizada via Método dos Elementos Finitos utilizando o programa SAP2000, com a finalidade de se obter as frequências naturais e modos de vibração da estrutura. A seguir esses valores são comparados com normas nacionais e recomendações internacionais de projetos, que comprovam a necessidade de redução das oscilações. É apresentada uma solução para reduzir as vibrações excessivas, que consiste no aumento da rigidez da estrutura e, consequentemente, da sua frequência natural. Os resultados expressam a falta de convergência dos valores aceitáveis e a não conformidade dos limites das normas brasileiras, no que tange ao conforto humano, e destacam a importância da análise dinâmica nos projetos estruturais, para que não só o critério de resistência seja atendido, mas também o de conforto e segurança das pessoas.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[16,"MARCOS VINÍCIO DE CAMARGO",2015,"JORGE BOUNASSAR FILHO","marcos.v.camargo@hotmail.com","ANÁLISE E DIMENSIONAMENOT DE BLOCO DE FUNDAÇÃO COM MÚLTIPLAS ESTACAS PELO MODELO DE ESCORAS E TIRANTES","O método de escoras e tirantes ou bielas e tirantes como é chamando no Brasil é um modelo consagrado para o dimensionamento especialmente nas chamadas zonas D, ou regiões de descontinuidade fisica ou geométrica. No Brasil este modelo foi abordado na ultima revisão da NBR 6118:2014. O presente trabalho utiliza do modelo de escoras e tirantes para o dimensionamento e detalhamento de um bloco de fundação apoiados sobre 12 estacas com diâmetro de 100 cm, mostrando as devidas verificações com base nas normas NBR 6118:2014 e EUROCODE 2010.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[17,"HEBER LONGO KAILER",2015,"GILBERTO CARBONARI","heberlk@hotmail.com","MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA FABRICAÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO E COMO MINIMIZÁ-LAS","O presente trabalho realizou estudos de caso em uma fábrica de pré-fabricados de concreto. Justifica-se a presente pesquisa pelo fato de que, ainda que a qualidade dos pré-fabricados de concreto os tornem atrativos para o mercado da construção civil, durante o processo de fabricação são encontradas manifestações patológicas sob variadas formas, que comprometem a qualidade estrutural e estética das peças. Visando diminuir as manifestações patológicas nas peças pré-fabricadas de concreto recém produzidas, este estudo objetivou identificar e apresentar sugestões de melhorias, analisando pilares e vigas de concreto armado e lajes e painéis alveolares de concreto protendido. Assim, detectou manifestações patológicas e as registrou por meio de ilustrações fotográficas, aplicou-se um check-list referente ao processo de produção, para compreender se os procedimentos praticados durante a fabricação das peças de concreto estavam de acordo com o recomendado pela literatura e pelas normas vigentes. Esta pesquisa encontrou as seguintes manisfestações patológicas: falta de compatibilização dos projetos, quebras por falta de resistência, bolhas na superficie do concreto, fissuras de retração, fissuras por estocagem incorreta, manchas no concreto, excesso de água e problemas com mistura do aditivo, e ainda, discutiu os resultados obtidos, com comparações da teoria com a prática na empresa e sugeriu adaptações e aperfeiçoamentos com relação à rotina empresarial, como a capacitação técnico-científica adequada dos funcionários envolvidos e a melhoria no controle da umidade dos agregados.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[18,"SILAS JOSÉ VIANA DA COSTA",2015,"BERENICE MARTINS TORALLES","silasviana@hotmail.com","EFETIVIDADE DE ADITIVOS REDUTORES DE ÁGUA EM DOIS TIPOS DE CIMENTOS PARA USO EM CENTRAIS DOSADORAS DE CONCRETO","O uso de aditivos químicos nos concretos contemporâneos vem se intensificando cada vez mais porque melhoram suas propriedades. Os estudos mais importantes para avaliar os efeitos dos aditivos é a verificação se há a compatibilidade do aditivo a ser usado com o cimento, a influência no tempo de pega, e também na relação água cimento. \nEste trabalho visa aprofundar o conhecimento sobre a efetividade de aditivos redutores de água para concreto, com formulações químicas diferentes, em dois tipos de cimentos, mais especificamente, analisar a influência desse produto frente às características do concreto no estado fresco e principalmente endurecido. Para esse estudo foram avaliadas a eficiência de cada aditivo levando em consideração o consumo de água final após testes de perda de abatimento do concreto fresco. Além de analisar a resistência aos 3, 7 e 28 dias à compressão para cada tipo de aditivo. Para isso foi escolhido um concreto de referência sem aditivos e fixado o abatimento inicial. \nOs resultados demonstram que para uma central dosadora de concreto, a escolha e o uso de um tipo de aditivo específico dependem de suas vantagens de utilização, assim, sua efetividade sempre será medida pela manutenção de abatimento e pelas resistências à compressão apresentadas pelo concreto.\n",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[19,"BRUNO DE ROSIS GONÇALVES",2015,"EVERALDO PLETZ","brunoderosis@gmail.com","MADEIRA LAMINADA COLADA","A madeira no Brasil ainda é utilizada como material de segunda categoria na construção civil, servindo como fôrma e escoramento para sustentar as estruturas principais. Um produto industrializado que utiliza lâminas de madeira coladas entre si, para a produção de peças maiores e mais resistentes, vencendo grandes vãos, aparece no mercado nacional com desconfiança. A madeira laminada colada (MLC) apresenta inúmeras vantagens em comparação com qualquer outra solução estrutural, seja por ser um material sustentável em todos os sentidos, seja por ter uma beleza incomparável. A falta de informação e interesse por parte de empresários da construção civil, engenheiros, arquitetos e usuários, faz com que o preço da MLC não seja competitivo no mercado nacional. Este interesse aumenta a partir do momento em que o custo de produção diminua, a qualidade do material garantida por normas e instituições nacionais, com o desenvolvimento de pesquisas nos campos da fabricação das peças, eficiência das ligações entre as peças e durabilidade do sistema como um todo.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[20,"THIAGO AUGUSTO CASSIDORI PADIAL",2015,"EVERALDO PLETZ","padial_16@hotmail.com","FORMAS E ESCORAMENTOS EM MADEIRA: VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE FORMAS E ESCORAMENTOS DE DUAS EDIFICAÇÕES SEGUNDO A ABNT NBR 15.696:2009","O sistema de fôrmas e escoramentos trata-se de uma estrutura provisória, utilizada para sustentar e dar forma a um produto final seja ele em concreto armado, ou em outro material. Este sistema é utilizado em grande escala por todos os tipos de obra. No Brasil, o sistema utiliza como material principal a madeira, tanto integralmente como em parte, podendo ser maciça ou derivada, como o compensado. Este sistema tem influência direta no valor total de uma obra, deste modo, vem crescendo sua aplicação. Um sistema bem dimensionado e planejado pode reduzir o custo de uma obra, permitindo a melhoria da qualidade da estrutura, tratando-se dos aspectos geométricos, melhoria na segurança do trabalho e a economia de materiais. Logo, este trabalho apresenta uma revisão dos tipos de fôrmas e escoramentos, bem como, do principal material que o compõe, a madeira. E ainda um estudo de caso, analisando duas obras diferentes. Para ambas, foi exemplificado detalhadamente o sistema que cada obra adotou e foram realizadas análises recomendadas pela ABNT NBR 15.696:2009 para o sistema de fôrmas e escoramentos de pilares e vigas, de uma das edificações, e lajes da outra edificação. Ainda foi realizada análise da qualidade das estruturas após sua execução. Constatou-se que a obra que não tinha projeto de fôrmas e escoramentos não alcançou alguns quesitos da norma, bem como apresentou falhas em sua execução e na qualidade final, no entanto, a obra que teve sua execução acompanhada de projeto de fôrmas e escoramentos obteve resultados satisfatórios quando comparados com a norma e ainda não apresentou problemas em sua execução e qualidade final da estrutura.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[21,"FRANCIELLE SIMONE DALLEVEDOVE",2015,"JORGE BOUNASSAR FILHO","franciele.dallevedove@gmail.com","DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS PARA DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA ATERROS ESTUDO DE CASOS",{"$nulls":6},"LISTA","IMPRESSO"]
[22,"EDUARDO RODRIGO BIER",2015,"EVERALDO PLETZ","engeduardobier@hotmail.com","AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS FATORES ESPÉCIE DE MADEIRA, ADESIVO E TEOR DE UMIDADE NA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NA LINHA DE COLA EM MADEIRA LAMINADA COLADA","Os elementos estruturais em madeira laminada colada apresentam vantagens sobre os fabricados com madeira serrada convencional, como maior durabilidade, a possibilidade da seleção e classificação das lâminas constituintes, a otimização da capacidade resistente da peça, a eliminação dos defeitos naturais da madeira e o alto padrão estético do produto acabado. Entre os fatores que influenciam o desempenho mecânico de soluções em MLC destaca-se a eficiência dos adesivos, bem como a afinidade destes com as espécies de madeira utilizadas, o teor de umidade das lâminas e o tipo de tratamento da madeira. Este trabalho objetivou investigar, via método de planejamento fatorial de experimentos, a influência dos fatores: espécie de madeira, adesivo e teor de umidade na variável resposta resistência ao cisalhamento na linha de colagem. Os resultados da análise estatística revelaram que o teor de umidade, analisado individualmente, expressou efeito significativo, o mesmo não ocorrendo com os fatores espécie e adesivo. Em termos de interação de fatores, a espécie quando associada ao adesivo e ao teor de umidade, reportou resultados significativos. Pôde-se constatar que o adesivo melanina ureia formaldeído apresentou-se impróprio à colagem de lâminas de eucalipto com pinus de forma combinada. Foi possível inferir também que a composição eucalipto/eucalipto é a mais adequada para uso externo com exposição direta à umidade, ao passo que a combinação pinus/pinus registrou o melhor desempenho para uso em ambiente interno.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[23,"LEONARDO PEREIRA REGATIERI",2015,"EVERALDO PLETZ","leo_regatieri@hotmail.com","SOFTWARE DE USO LIVRE PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DEVIDA AO VENTO EM GALPÕES DE PLANTA RETANGULAR DE COBERTURA CURVA, DE TELHADOS MÚLTIPLOS E DE UMA ÁGUA","Este trabalho aborda a criação de um software livre que determina as forças devidas ao vento em galpões de planta retangular com a possibilidade de ser cobertura curva, de uma água ou com telhados múltiplos (shed). \nA utilização de softwares de análise estrutural ajudam aos projetistas da área, contribuindo para a agilidade dos cálculos e obtenção de estruturas mais eficientes. Os esforços devido ao vento devem ter um lugar especial nas análises estruturais, principalmente em estruturas altas, leves ou com grandes vãos. Para galpões, o estudo deste tipo de carregamento é essencial, afim de projetar corretamente e garantir sua estabilidade. Ainda é grande o número de acidentes causados pelo vento em galpões no Brasil, e a criação de ferramentas para ajudar os projetos se faz necessário. O programa é realizado de acordo com a norma vigente NBR6123/1988 – Força devidas ao vento em edificações, feito no Microsoft Excel, com interface simples e de fácil entendimento, com as citações e explicações da norma. \n"," ",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[24,"WAGNER ALEXANDRO CIBOTTO",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","wagner.cibotto@gmail.com","CONSIDERAÇÕES SOBRE BASES DE SILO DE FUNDO PLANO","Atualmente o Brasil figura entre os grandes produtores de alimentos no mundo. Tanto a modernização no campo, as técnicas de plantio e o desenvolvimento dos insumos agrícolas, estão cada vez mais auxiliando no ganho de produtividade no campo e consequentemente aumentando a necessidade de estruturas de armazenamento de grãos. Ao compara o Brasil a países Europeus e o Estados Unidos o país ainda apresenta baixa capacidade de armazenamento estática da produção.\nO Brasil ainda conta com grandes fabricantes de estruturas de armazenagem que atendem tanto ao mercado nacional quanto internacional. Nos últimos anos os incentivos governamentais nesta área alavancaram a comercialização e fabricação destas estruturas no mercado interno.\nAo avaliar o potencial brasileiro quanto a produção de grãos e fabricação de equipamentos para estruturas de armazenamento, busca-se neste trabalho a discussão da melhor opção para execução de modelos de lajes para bases de um silo com fundo plano, bem como as vantagens e desvantagens para cada método."," ",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[25,"MAURÍCIO ALMEIDA LEITE",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","leite.mauricio@gmail.com","SOLUÇÃO DE PONTES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS","A tecnologia que não está presente em todos os lugares e o crescimento da necessidade de transporte faz com que haja um déficit na construção de pontes de qualidade no país. O Brasil possui em seu território uma grande variedade de rios de pequeno e médio porte, muitos deles cortados por estradas vicinais que devem assegurar, conjuntamente com as pontes, o transporte e a passagem de todas as pessoas. A exigência de sempre criar alternativas que tragam em conjunto segurança e economia, torna as técnicas de pré-fabricação de elementos de concreto uma grande alternativa nas construções de pontes. Assim, esse trabalho apresenta uma análise de peças pré-fabricadas, utilizando elementos armados e protendidos para a construção de pontes. Para tanto, foi feita a análise estrutural e o dimensionamento de pontes de 10, 15, 20, 25 e 30 metros. As análises trouxeram resultados importantes, mostrando que é possível alcançar vãos de até 30 metros garantindo a segurança e com métodos corriqueiros dentro de uma indústria de pré-fabricados, trazendo assim economia e segurança.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO",null,null,"VERSÃO FINAL NA PASTA"]
[26,"MARCELO HENRIQUE BATILANI NASCIMENTO",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","marcelobatilani@gmail.com","DESENVOLVIMENTO DE MURO DE ARRIMO COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA ARMADA","Baseado na observação de que estruturas de contenção em edificações residenciais urbanas de pequeno porte são frequentemente executadas sem o devido dimensionamento técnico para as ações geotécnicas atuantes, esse trabalho se propõe a desenvolver um modelo de muro de arrimo com estrutura mista de concreto e alvenaria armada adequado a tais situações. É realizado o estudo comparativo de painéis de alvenaria submetidos à flexão compostos por 3 tipos distintos de materiais, e devido ao fato de que 2 desses materiais são considerados não-estruturais, é apresentado uma proposta para dimensionamento de tais painéis à flexão. Por fim, procede-se o cálculo de todos demais elementos da estrutura, incluindo partes de concreto armado, fundações e sistema de drenagem, a fim de comprovar a viabilidade técnica do modelo apresentado. Demonstra-se ao longo do trabalho a simplicidade executiva e o caráter econômico da concepção estrutural apresentada.","CD",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO",null,null,"E-MAIL ENVIADO"]
[27,"LUAN LEANDRO MOURA",2016,"ANDRÉS BATISTA CHEUNG","luan_moura_414@hotmail.com","ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÕES EM PILARES IMERSOS EM PRODUTOS ARMAZENADOS","O setor de agronegócios é um dos mais importantes da economia brasileira, sendo o Brasil o terceiro maior exportador desse tipo de produto em todo o mundo. A produção agrícola cresce ano após ano em nosso país e isso aumenta a necessidade de um desenvolvimento na infraestrutura agrária do Brasil. Uma das áreas que precisam de mais desenvolvimento é no setor de armazenagem dos produtos e para que isso ocorra é necessário que haja um maior investimento nesse campo. Uma maneira para que isso ocorra é a realização de mais estudos na área, principalmente a respeito do comportamento estrutural e características dos esforços existentes nessas estruturas. Este trabalho apresentou um estudo onde são expostos conceitos, metodologias e situações de análise para que seja realizado uma correta avaliação da distribuição de pressões em pilares de concreto que estejam imersos em três diferentes produtos, sendo eles a soja, o milho e a ração de frango. Além da revisão bibliográfica que apresenta estudos nessas áreas, fornecendo informações importantes sobre o tema, foi elaborado um exemplo prático para demonstrar o comportamento estrutural de um pilar sujeito a este tipo de carregamento. Os resultados desse estudo demonstram que a interação entre o produto armazenado e o sistema estrutural de um silo gera esforços significativos, não podendo esses serem desprezados no processo de projeto dessas estruturas. Assim, pode-se concluir que é importante os profissionais da área terem conhecimento a respeito desses efeitos gerados nessa situação, como a presença de esforços transversais nos pilares e a deformação proveniente destes, fazendo com que esses conceitos sejam aplicados e que a análise de estruturas de armazenagens seja cada vez mais detalhada, segura e eficiente.","CD",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[28,"FERNANDO NAKAO",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","fcnakao@hotmail.com","ESTUDO DE LAJE NERVURADA MOLDADA NO LOCAL UTILIZANDO VIGOTAS COM FORMAS METÁLICAS INCORPORADAS A ESTRUTURA","O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre laje nervurada unidirecional\nonde as vigotas da laje são confeccionadas utilizando-se forma metálica, em perfil\nde aço formado a frio, tipo “cartola” incorporada a estrutura, moldadas no local,\nformando uma estrutura mista, apresentando o dimensionamento, considerando a\ninteração completa entre a laje de concreto e o perfil formado a frio, para isso foi\nconsiderado a utilização de conectores de perfil formado a frio tipo “u” e comparando\ncom as lajes nervuradas unidirecional moldadas no local, existentes no mercado do\nBrasil. Optou-se por estrutrura mista pois consegue-se um melhor aproveitmamento\ndas características de cada material utilizado: aço e concreto. Os resultados obtidos\npela análise numérica consegue-se observar uma diminuição no escoramento da\nlaje na fase de concretagem portanto uma facilidade na montagem."," ",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[29,"MARCO ANTÔNIO ZIMMERMANN ROMANO",2016,"CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA","marcoromanoengenharia@yahoo.com.br","INSPEÇÃO DE PONTES E VIADUTOS: O RIGOR DAS VISTORIAS ESTRUTURAIS SOB A ÓTICA DA NOVA NBR 9452/2016 E A APLICAÇÃO EM CASOS  PRÁTICOS","A recém-publicação da NBR 9452/2016 atualiza o escopo procedimental normativo, principalmente no que se refere à atuação dos profissionais de engenharia civil, no desenvolvimento, análise, e elaboração de parecer técnico diretamente relacionado às condições estruturais das obras de arte especiais, pontes, viadutos e passarelas de concreto. Desta forma, o presente estudo tem como foco principal, realizar uma análise contextual e prática, embasada na nova norma técnica, em duas pontes e um viaduto, no norte do estado do Paraná, quais sejam, a ponte do Rio Ubá entre Jacarezinho - Santo Antônio da Platina, a ponte sobre o Rio das Cinzas entre Santo A. da Platina - Ribeirão do Pinhal e o Viaduto no trevo do entroncamento da BR 153 com a PR 092 Joaquim Távora, Ibaiti, bem como apresentar algumas mudanças significativas em relação à antiga norma vigente e alguns parâmetros internacionais, que diferem do contexto normativo técnico utilizado no Brasil. Faz-se importante ressaltar, de que forma esta nova metodologia agora determinada pela NBR 9452/2016, poderá fomentar ainda mais a necessidade de se estabelecer rotinas mais eficazes nos controles e diagnósticos de problemas de ordem estrutural que podem ocorrer nas obras de arte especiais, e também rotinas de inspeção que poderão garantir mais segurança, durabilidade e qualidade nestas construções. Assim, o presente estudo abordará não apenas o contexto teórico, mas, também, análises de casos práticos, identificando patologias e outros problemas estruturais. Serão realizadas análises \"in-loco\" de três obras de grande importância para o norte do Paraná e para todo o país, visto que estas fazem parte de rodovias nacional e estadual de grande volume de movimentação de cargas e passageiros.","CD",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[30,"ALINE MARQUES LEUTNER",2016,"EVERALDO PLETZ","aline.leutner@hotmail.com","RESISTÊNCIA DAS LIGAÇÕES PREGADAS: COMPARATIVO ENTRE NBR 7190:1997, REVISÃO NBR 7190 E EUROCÓDIGO 5:2004","As estruturas de madeira geralmente requerem ligações entre as peças que as compõem. Estas ligações são o ponto crítico na estrutura de madeiras, o qual deve atender as solicitações mecânicas e oferecer durabilidade e segurança. O critério de dimensionamento segundo a NBR 7190:1997 e a Revisão NBR 7190 para ligações com pinos metálicos não diferencia o cálculo para pregos e parafusos, podendo em alguns casos para ligações pregadas conduzir um aumento do número de elementos nas ligações em relação ao observado no EUROCÓDIGO 5:2004. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é a analise teórica do modelo de dimensionamento de ligações pregadas para solicitações paralelas as fibras segundo a ABNT NBR 7190:1997 e a Revisão NBR 7190 em comparação com EUROCÓDIGO 5:2004.",{"$nulls":5},"LISTA","IMPRESSO"]
[31,"FERNANDA CAPELLI",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","fernandacapelli91@hotmail.com","ANÁLISE DE ABERTURA EM ALMA DE VIGAS PELO MÉTODO DE BIELAS E TIRANTES",{"$nulls":6},"LISTA","IMPRESSO"]
[32,"LAIS YUKO SUZUKI",2016,"JORGE BOUNASSAR FILHO","lais_yuko@hotmail.com","ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS ESTRUTURAIS COM LAJES MACIÇAS E NERVURADAS EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO CONFORME ABNT NBR 15200:2012",null,"CD",{"$nulls":4},"LISTA","IMPRESSO"]
[33,"LEONARDO ARAUJO MARCOLIN",null,null,"eng.marcolin@gmail.com",null,"??"]
[34,"ANDRESSA AKINA NAKAYA",2017,"CARLOS HENRIQUE MAIOLA",null,"DETALHAMENTO DE FACHADAS EM CHAPAS DELGADAS ESTRUTURADAS EM LIGHT STEEL FRAMING","Diante do cenário atual da construção civil brasileira marcada por grande competitividade no mercado e pela busca crescente por melhores desempenhos nas construções, o sistema construtivo em Light Steel Framing (LSF) vêm se destacando como uma solução industrializada e racionalizada, marcada pelo aumento da produtividade e redução dos custos e tempo necessários para execução da obra. Já bastante utilizado em países mais desenvolvidos, o sistema construtivo em LSF voltado para fachadas de edifícios têm se mostrado uma alternativa viável, porém ainda pouco utilizada no Brasil. Desta forma, o presente trabalho, através de revisão bibliográfica, sistematiza os conhecimentos acerca da tecnologia construtiva para vedação vertical externa objetivando criar um material técnico de apoio para a utilização correta do sistema, e colaborar assim para sua difusão, sendo destacada também a importância da Avaliação Pós-Ocupação em sistemas construtivos em ascensão, capaz de definir diretrizes para projetos futuros semelhantes e constituindo-se em instrumento para detectar possíveis falhas cometidas no ambiente construído, colaborando para a constante melhora do sistema. O trabalho apresenta uma visão geral do sistema construtivo, caracterizando o sistema e seus componentes, com especial atenção para os perfis leves de aço, apresentando seus modos de montagem e o detalhamento de suas ligações. Com a reunião destas informações pretende-se colaborar para o uso adequado da tecnologia, levando-se em consideração as características particulares de cada obra e escolhendo a melhor solução para construção da mesma.","CD","Lau"]
[35,"MARIO SERGIO COLETTO JUNIOR",2017,"GILBERTO CARBONARI",null,"ESTUDO DE CASO: LEGISLAÇÕES REFERENTES À MANUTENÇÃO DE MARQUISES NOS MUNICÍPIOS DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR E TOLEDO-PR","A presente pesquisa busca avaliar a necessidade de legislações sobre a manutenção periódica de marquises nos municípios de Assis Chateaubriand-PR e Toledo-PR. Principal elemento de fachada que se projeta sobre o logradouro público a marquise foi construída com a finalidade de proteger os pedestres contra chuva, sol e a queda de objetos dos pavimentos imediatamente superiores a ela. No entanto quando mal projetada, executada ou conservada ela tende a sofrer ruptura frágil que por consequência pode ocasionar acidentes, muitas vezes, com vítimas fatais. A fim de evitar esses sinistros, alguns municípios promulgaram leis referentes a manutenção periódica de marquises. Diante dessas informações percebeu-se a necessidade de identificar as manifestações patológicas presentes nas marquises dos dois municípios e suas leis regentes à manutenção dessa estrutura. O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso com análise quali-quantitativa dos dados. A investigação deu-se por meio de registros fotográficos e pela revisão das leis dos respectivos municípios. Os registros evidenciaram as principais anomalias incidentes nas marquises e a revisão legislativa demonstrou a ausência de critérios relativos à manutenção da marquise. Além disso, a comparação desses dados com outros estudos científicos e a busca por legislações semelhantes em municípios vizinhos expos a falta de comprometimento público em garantir segurança aos usuários dessas marquises. Desta forma conclui-se que o excesso de patologias encontradas, a ausência de leis e a possibilidade de ocorrência de acidentes evidenciaram a necessidade em desenvolver leis referentes a manutenção de marquises.","CD","Lau"]
[36,"EDUARDO SALLES DA COSTA",2017,"JORGE BOUNASSAR FILHO",null,"Análise e dimensionamento de pilares de edifícios\naltos","Em edifícios altos há sempre a problemática que envolve as dimensões transversais\nde pilares, sobretudo nos níveis inferiores. Estes devido ao arranjo necessário da\nestrutura, frequentemente compromete áreas que originalmente deveriam estar\nlivres, como garagens, hall de entrada ou mesmo gerando os “dentes” dentro dos\napartamentos. A proposta deste trabalho é verificar uma possível diminuição de\nseção bruta de concreto mediante o emprego de um concreto com característica de\nmaior resistência à compressão (fck = 90 MPa) sem que isso comprometa a\nestrutura do ponto de vista da Análise Estrutural. Para tal, utilizou-se softwares como\nMicrosoft Excel 2013 e Sap 2000 V.14 e TQS. Do Sap 2000 foram extraídas\ninformações como Msd e Nsd do pilar estudado num modelo de pórtico espacial.\nAinda neste programa, verificou-se o deslocamento α da mesma estrutura, porém\nplanificada para análise do Parâmetro de Instabilidade conforme consta do nº 15.5.2\nda NBR 6118:2014. No Microsoft Excel 2013, elaborou-se as planilhas e o memorial\nde cálculo. Do TQS, apenas utilizou-se a ferramenta para a obtenção do coeficiente\nde arrasto para a consideração do vento aplicado ao Edifício. O processo todo foi\nfeito para o mesmo edifício chamado “Santa Mãe” com concreto de 30 MPa e\nposteriormente com concreto de 90 MPa. Obteve-se uma redução na seção\ntransversal em torno de 20% (média). Concluiu-se e provou-se que a substituição do\nconcreto proporciona não apenas economia de material mas consequentemente o\nganho de área livre em edifícios com características semelhantes ao utilizado neste\ntrabalho.","CD","Lau"]
[37,"FABIO COSTA MACHADO",2017,"RAFAEL ALVES DE SOUZA",null,"MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE IGREJAS","Este trabalho dentro da área da construção civil, tem como temática a patologia das construções e destaca um estudo de caso, com pesquisa e levantamento das principais patologias encontradas nas paróquias dos municípios de Tejupá, Ourinhos e Campos Novos Paulista, todas pertencentes à Diocese de Ourinhos. A opção pelo desenvolvimento desse tema deu-se ao fato por se tratar de construções sem vistoria e manutenção, a fim de garantir a segurança do edifício e das pessoas. A metodologia adotada teve início com a pesquisa bibliográfica para o conhecimento das diversas patologias existentes e suas características. Também foi realizada pesquisa junto às secretarias das paróquias sobre possíveis reformas/reparos na estrutura ou dependências. A pesquisa de campo se desenvolveu através de vistoria, levantamento fotográfico, registros do livro tombo e identificação das principais patologias. As manifestações patológicas encontradas foram fissuras, trincas, biodeterioração por presença de umidade na estrutura da cobertura, manchas, eflorescências e descolamentos da pintura. Assim, pretende-se com o desenvolvimento deste trabalho contribuir para solução dos problemas, através do diagnóstico das patologias.","CD","Lau"]
[38,"GUILHERME TALES ZORNITTA",2017,"CARLOS HENRIQUE MAIOLA",null,"OTIMIZAÇÃO DE TRELIÇAS PLANAS BIAPOIADAS, CONFECCIONADAS EM PERFIS DE AÇO FORMADOS A FRIO","Este trabalho trata da otimização de treliças planas biapoiadas, em perfis de aço formados a frio, com banzos em perfil “U” simples e diagonais e montantes em cantoneiras duplas de abas iguais. A base de estudo foram as normas brasileiras vigentes para o dimensionamento de perfis de aço formados a frio e o manual de dimensionamento da CBCA. Foi desenvolvida uma rotina de cálculo no software de criação de planilhas Microsoft Excel, juntamente com a aplicação de recursos de programação em VBA afim de obter a otimização dessas treliças, a qual predimensiona os perfis e define a altura mais eficiente para o sistema.","CD","Lau"]
[39,"MATHEUS DA SILVA FILGUEIRA",2017,"CARLOS HENRIQUE MAIOLA",null,"ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS\nESTRUTURAIS DE GALPÕES INDUSTRIAIS:\nPONTO DE VISTA ECONÔMICO","Este trabalho apresenta um estudo comparativo, do ponto de vista econômico, entre o sistema estrutural em concreto pré-moldado e o sistema estrutural em aço aplicados na construção de galpões na região de Presidente Epitácio/SP. Para tal, foram adotados 4 galpões com comprimento de 35m, pé direito de 6,00m, distância entre pórticos de 5,00m e vãos diferentes que variaram de 10m a 25m. A tipologia estrutural dos galpões em concreto pré-moldado estudada foi a de esqueleto com eixo reto, sendo o formato da seção transversal dos elementos principais da estrutura (pilar, viga principal e terça) retangular com seção constante. Para os galpões estruturados em aço foram escolhidos pilares formados por perfis de alma cheia, vigas principais compostas por perfis de alma cheia para os galpões com vão livre de 10m e 15m e treliçadas para os galpões com vãos de 20m e 25m; o formato das terças foi do tipo Uenr. Este estudo abordou apenas o custo de produção, montagem, e transporte de pilares, vigas e terças, não sendo avaliados outros itens como fundação, fechamentos, ligações e demais acessórios presentes neste tipo de edificação. Quanto às cargas, foram analisadas apenas cargas permanentes, sobrecarga de utilização e carregamento devido ao vento. Com as características determinadas, foi elaborado o dimensionamento dos elementos estruturais dos galpões com o auxílio de softwares, e, após definidas as seções de cada elemento e gerado a planilha de quantitativos de materiais, estas foram encaminhadas para empresas atuantes no ramo para elaboração dos orçamentos. Com os dados obtidos, foram gerados tabelas e gráficos comparativos mostrando a solução estrutural mais econômica em cada caso. Para todos os vãos, o concreto pré-moldado foi a solução que conduziu a um menor custo final, pois mesmo possuindo um peso muito elevado em relação ao aço, apresentou um custo de produção das peças estruturais muito baixo se comparado àquele, e como os custos de montagem não foram determinantes, predominou o custo do material. Embora não tenha sido a tipologia mais econômica, o aço possui a grande vantagem de ser leve se comparado ao concreto, e essa leveza reflete diretamente nos custos de transporte e também de montagem, o que em alguns casos pode ser um fator determinante na composição do custo final.","CD","Lau"]
[40,"MAYRA CAROLINE VANZO MARQUES",2017,"ANDRÉ CAMPOS DE MOURA",null,"ANÁLISE NUMÉRICA DE LAJES MACIÇAS PELO MÉTODO DA ANALOGIA DE GRELHAS","O Método da analogia de grelhas (MAG) vem sendo amplamente utilizado para a análise e dimensionamento de lajes maciças devido a sua disponibilidade em programas comerciais. No entanto, não existe uma bibliografia que ajude a definir parâmetros de entrada do método (como o espaçamento entre vigas equivalentes da grelha e valores de rigidez a torção) que possam ser adotados para que sejam obtidos resultados adequados para o dimensionamento. Frente a essa questão, neste trabalho foi realizado uma análise de um painel de lajes maciças mediante o MAG, analisando a influência do espaçamento e da rigidez a torção das vigas equivalentes que compõem a grelha. Para isso foi realizado um estudo de caso de um pavimento tipo de um edifício comum para habitação. Este foi modelado pelo método dos elementos finitos (MEF), método amplamente utilizado e comprovadamente preciso para análise de lajes, para se obter um caso de referência, e pelo MAG com diferentes espaçamentos entre vigas e diferentes valores de rigidez a torção. Com isso foi possível comparar os resultados obtidos com o MAG com os de referência pelo MEF, e foram obtidos gráficos que relacionam a influência dos deslocamentos, momentos positivos e negativos frente a variação do espaçamento das vigas e da rigidez a torção. Como resultado foi observado que houve pouca influência do espaçamento entre barras nos momentos positivos, porém os momentos negativos demonstraram-se muito sensíveis ao espaçamento adotado apresentando maiores momentos para os menores espaçamentos utilizados, chegando a valores muito elevados se comparados com o MEF. Já com relação ao efeito da rigidez a torção foi observado que quanto maior a rigidez a torção, menores são os momentos positivos calculados. Também foi observado que a consideração de valores de rigidez a torção superiores a zero (valor que despreza o esforço de torção) pode levar a subavaliação dos esforços em algum ponto do painel de lajes, sendo recomendável para o dimensionamento sempre desprezar a rigidez a torção ao utilizar o MAG, evitando assim o risco de subdimensionar alguma parte da laje.","CD","Lau"]
[41,"RAFAEL RAMBALDUCCI KERST",2017,"CARLOS HENRIQUE MAIOLA",null,"DESENVOLVIMENTO DE UMA ROTINA COMPUTACIONAL PARA OTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE PERFIS FORMADOS Á FRIO","O presente trabalho apresenta fundamentos teóricos para uma breve compreensão a respeito do dimensionamento dos perfis formados a frio de seções U, U enrijecido Z45, Z90 cantoneira e dupla cantoneira. Neste, foi abordado o Método das Seções Efetivas (MSE), e o Método das Larguras Efetivas (MLE), conforme indicado pela norma brasileira NBR 14762:2010. Foi elaborado um programa em JavaScript e HTML5, com o intuito de analisar cada uma das seções, determinando os esforços resistentes, e disponibilizar ao usuário uma lista em ordem crescente de área de aço, onde este pode fazer a escolha do perfil mais otimizado, tanto em termos econômicos quanto construtivos. Para validar os resultados obtidos, foram comparados com os do software DimPerfil, desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Construção em Aço (CBCA). Neste sentido, foi constatada grande similaridade entre os valores obtidos, comprovando assim a credibilidade do programa elaborado.","CD","Lau"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":42}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":38}
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7}," "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":7}," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28}
["ANDRÉ CAMPOS DE MOURA","ALINE.LEUTNER@HOTMAIL.COM",2009]
["ANDRÉS BATISTA CHEUNG","BEATRIZDREZENDE@GMAIL.COM",2010]
["BERENICE MARTINS TORALLES","BENENKASE@YAHOO.COM.BR",2011]
["CARLOS HENRIQUE MAIOLA","BRUNODEROSIS@GMAIL.COM",2012]
["CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA","ENG.MARCOLIN@GMAIL.COM",2013]
["EVERALDO PLETZ","ENGEDUARDOBIER@HOTMAIL.COM",2014]
["GILBERTO CARBONARI","ENGENHEIROBAVARESCO@GMAIL.COM",2015]
["JORGE BOUNASSAR FILHO","FCNAKAO@HOTMAIL.COM",2016]
["LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA","FELIPEK@SERCOMTEL.COM.BR",2017]
["RAFAEL ALVES DE SOUZA","FERNANDACAPELLI91@HOTMAIL.COM"]
["ROBERTO BUCHAIM","FRANCIELE.DALLEVEDOVE@GMAIL.COM"]
["VITOR FAUSTINO PEREIRA","HEBERLK@HOTMAIL.COM"]
[null,"HENRIQUE__GIMENES@HOTMAIL.COM"]
[null,"LAIS_YUKO@HOTMAIL.COM"]
[null,"LEITE.MAURICIO@GMAIL.COM"]
[null,"LEO_REGATIERI@HOTMAIL.COM"]
[null,"LUAN_MOURA_414@HOTMAIL.COM"]
[null,"LUIZHIRAIJR@GMAIL.COM"]
[null,"MAH_HOBOLD@HOTMAIL.COM"]
[null,"MARCELOBATILANI@GMAIL.COM"]
[null,"MARCOROMANOENGENHARIA@YAHOO.COM.BR"]
[null,"MARCOS.V.CAMARGO@HOTMAIL.COM"]
[null,"PADIAL_16@HOTMAIL.COM"]
[null,"PAULOHANKE@IG.COM.BR"]
[null,"ROBERTO.CAZAROLI@UEL.BR"]
[null,"SILASVIANA@HOTMAIL.COM"]
[null,"VITORGARBIN@YAHOO.COM.BR"]
[null,"WAGNER.CIBOTTO@GMAIL.COM"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[9,0,9,8],[11,0,11,8],[12,0,12,8],[14,0,14,8],[26,0,26,8]]}
{"$rows_empty":9}
["2TRU054 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO"]
[]
["Base de dados para pesquisa dos trabalhos armazenados no diretório"]
["Contém os TCCs a partir de 2009"]
{"$rows_empty":13}
["Uma vez encontrada a Monografia que buscava, você pode consultá-lo no diretório, na pasta correspondente ao ano do trabalho"]
[]
[{"$nulls":8},"Gilberto Carbonari"]
[{"$nulls":8},"Coordenador da Especialização em Engenharia de Estruturas"]
[]
[{"$nulls":8},"Programação da Planilha: Prof. Dr. André Campos de Moura"]
[{"$nulls":8},"Banco de dados: Eng. Civil Gabriel Heckler Piedade"]